הוראות הפעלה סטריליזטור חשמלי 1083 NUVITA  
באמצעות מכשיר זה תוכל לחטא באדים חמים את הציוד המשמש אותך להאכלת תינוקך, כמו גם צעצועים קטנים שניתן להרתיח על פי הנחיות היצרן. המכשיר מיועד לכל סוגי בקבוקי התינוקות הזמינים בשוק.
המכשיר כולל את הפונקציות הבאות
חיטוי בתוך 6 דקות -מרגע רתיחת המים
שומר על סטריליות הפריטים הנמצאים בתוך המכשיר (כל עוד הוא סגור) למשך עד 24 שעות
המכשיר מיועד לשימוש ביתי/פרטי בלבד, ולא לשימוש מסחרי.

עצות בטיחות
אזהרה
במהלך תהליך החימום,המים הופכים לחמים מאוד (סכנת כוויות).
הרחק את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים (סכנת חנק)
אין להסיר את המכסה במהלך תהליך החיטוי (סכנת כוויות]
אין לגעת במכשיר או במכסה במהלך תהליך החיטוי
לעולם אין לפתוח את הסטריליזטור לפני סיום התהליך; הפריטים עדיין אינם מחוטאים.
הנח למכשיר להתקרר לפני שינוי הגדרות, הסרת חלקים, הובלה או ניקוי של המכשיר (סכנת כוויות).
הרחק חלקים קטנים מהישג ידם של ילדים.
ודא כי כבלי החשמל אינם נגישים לילדים.
יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמל המוגן באמצעות מפסק פחת (סכנת התחשמלות).
נתק את כבל החשמל מהשקע לאחר כל שימוש ולפני כל ניקוי (סכנת התחשמלות).
משוך את תקע המכשיר מהשקע במקרה של תקלות בהפעלה, לפני הניקוי וכאשר המכשיר אינו בשימוש.
חשוב!
כדי למנוע נזק למכשיר, יש להקפיד על ההנחיות הבאות:
מלא את המכשיר במים לפני הפעלתו.
אין להפעיל את המכשיר מחוץ לבית (בסביבה חיצונית)..
פרוס את כבל החשמל במלואו כדי למנוע התחממות יתר.

יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים חמים. • אין לנתק את התקע מהשקע על ידי משיכת הכבל! • אין למשוך, לסובב או לכופף את כבל החשמל. • לעולם אין לטבול את המכשיר במים. לעולם אין לשטוף אותו תחת מים זורמים. • אין להשתמש בחלקים נוספים שאינם מומלצים על ידי היצרן או שאינם מוצעים כאביזרים.
הנחיות כלליות 
• יש לבצע תיקונים אך ורק באמצעות שירות הלקוחות או ספקים מורשים. אין לפתוח או לתקן את המכשיר באופן עצמאי בשום מקרה, שכן הדבר עלול לפגוע בתקינות פעולתו; אי-ציות להנחיה זו יבטל את תוקף האחריות. • בכל שאלה הנוגעת לשימוש במכשירים שלנו, אנא פנו למשווק או לשירות הלקוחות.
חלקים [ לפי האיור בחוברת היצרן]
1. מכסה עם פתח יציאת קיטור  2. בסיס עיקור עם פלטת חימום  3. כפתור הפעלה אנלוגי 4. כוס מדידה (120 מ"ל)  5. מלקחיים  6. מגש עליון לחלקים קטנים  7. מסגרת מרכזית   8. מגש תחתון לבקבוקים.
שימוש ראשוני
1. לפני השימוש, ודאו כי המכשיר והאביזרים (כולל כבל החשמל) אינם פגומים באופן גלוי. 2. הניחו את המכשיר על משטח יציב וישר. 3. הרכיבו את כל חלקי המעקר (סטריליזטור): – הכניסו את המסגרת המרכזית לפתח הייעודי במתקן התחתון המיועד לבקבוקים. – סובבו את המסגרת המרכזית בכיוון השעון עד שתינעל במקומה בנקישה. – הניחו את המתקן העליון לחלקים קטנים על גבי המסגרת המרכזית, כך שיישב עליה בצורה שטוחה. 
4. חברו את תקע החשמל לשקע. לפני השימוש הראשון, הפעילו את תהליך העיקור פעם אחת ללא חלקים כלשהם בתוך המכשיר. לשם כך, פעלו בהתאם להוראות המפורטות בסעיף "הפעלה".
אם ברצונך להשתמש במכשיר מיד לאחר תהליך הריקון, הניחי לו להתקרר למשך 20 דקות לפחות לאחר ריקון שאריות המים. הדבר נכון גם לגבי שימושים רצופים רבים.
הפעלה:
1. נקו את החלקים המיועדים לעיקור באמצעות נוזל כלים עדין או במדיח הכלים. פרקו חלקים המורכבים זה בזה. 2. מדדו 75 מ"ל מים מזוקקים או מי ברז ומזגו אותם לתוך מיכל העיקור. 3. כעת, הניחו את הבקבוקים במתקן התחתון המיועד להם, כשהפתח פונה כלפי מטה, והניחו את הפטמות או חלקים קטנים אחרים במתקן העליון המיועד לחלקים קטנים. 4. הכניסו את המתקן התחתון (עבור הבקבוקים) ואת המתקן העליון (עבור החלקים הקטנים) לתוך מיכל העיקור. 5. לאחר מכן, הניחו את המכסה על המכשיר. 6. חברו את התקע לשקע חשמל ולחצו על מתג ההפעלה/כיבוי הפיזי הנמצא בחלק האחורי. 7. לחצו על הכפתור ונורית החיווי תידלק. 8. כאשר המים יתאדו לחלוטין, נורית החיווי תכבה והמכשיר יפסיק לפעול. זמן העיקור הכולל יהיה כ-8 דקות. 9. לאחר תקופת צינון של 5 דקות לפחות, פתחו בזהירות את המכסה והוציאו את החלקים שעברו עיקור באמצעות המלקחיים. נערו את החלקים כדי להסיר שאריות מים. רוקנו את שאריות המים ונגבו את המעקר במטלית.
ניקוי ותחזוקה 
אורך חיי המכשיר תלוי בשימוש זהיר: • השתמשו במים מזוקקים או במים מהברז לצורך העיקור. • נתקו את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי. • לניקוי המכשיר, השתמשו במטלית לחה בלבד. אין להשתמש בחומרי קרצוף או בחומרי ניקוי אחרים. • הסירו אבנית מהמכשיר באמצעות חומץ או חומצת לימון. ערבבו 50 מ"ל חומץ לבן עם 100 מ"ל מים קרים או ערבבו שקית של חומצת לימון עם 200 מ"ל מים קרים ומזגו את התמיסה למכשיר. הניחו לתמיסה לפעול עד להסרת האבנית; אין להפעיל את המכשיר בזמן זה. רוקנו את הנוזל, שטפו את המכשיר היטב ולבסוף יבשו אותו בעזרת מטלית. • בצעו הסרת אבנית מהמכשיר בערך אחת לארבעה שבועות.
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